**Pierścień uszczelniający MF-FDR75**

Pierścień uszczelniający pasujący do rury giętkiej MF-F.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-FDR75 |
| Materiał: | Kauczuk EPDM |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,05 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 75 mm |
| Szerokość: | 75 mm |
| wysokość: | 75 mm |
| Głębokość: | 12 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 92 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 112 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 37 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 10 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752622 |
| Numer katalogowy: | 0175.0262 |

Producent: MAICO

MF-FDR75 Pierścień uszczelniający