**Filtr powietrza, wymienny WSF 300-400**

Wymienne filtry powietrza do centralnych urządzeń wentylacyjnych WR 300 lub WR 400.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSF 300-400 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,31 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,46 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szerokość: | 425 mm |
| wysokość: | 175 mm |
| Głębokość: | 48 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 500 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 195 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 zestaw (3 sztuki) |
| Odpowiedni dla produktów: | WR 300, WR 400 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938989 |
| Numer katalogowy: | 0093.0898 |

Producent: MAICO

WSF 300-400 Filtr powietrza, wymienny