**Wentylator natynkowy ERA 11**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ERA 11 |
| Wydajność powietrza: | 70 m³/h / 110 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.620 1/min / 2.410 1/min |
| Pobór mocy: | 28 W / 35 W |
| IMax: | 0,14 A / 0,16 A |
| Stopień ochrony: | IP 54 |
| Ciężar: | 1,3 |
| Wbudowany odchylacz: |  -  |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0080.0105 |

Producent: MAICO

ERA 11 Wentylator natynkowy