**Dach chroniący przed wpływami atmosferycznymi WSD 20-40**

Dach chroniący przed wpływami atmosferycznymi na skrzynkowe wentylatorów wywiewnych EKR-2.

Dach chroniący przed wpływami atmosferycznymi chroni silniki skrzynkowych wentylatorów wywiewnych i powinien być stosowany, jeśli wentylatory skrzynkowe EKR-2 są bezpośrednio narażone na wpływy atmosferyczne.

Dach chroniący przed wpływami atmosferycznymi WSD 20-40 pasuje do wszystkich wielkości nominalnych skrzynkowego wentylatora wywiewnego EKR-2. Montowany jest po prostu do drzwi wentylatora skrzynkowego za pomocą czterech wkrętów do blach lub nitów. Dokładną pozycję określają cztery fabryczne otwory w drzwiach.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSD 20-40 |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | Ściana zewnętrzna |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 1,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,68 kg |
| Szerokość: | 330 mm |
| wysokość: | 290 mm |
| Głębokość: | 130 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 335 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 305 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490838 |
| Numer katalogowy: | 0149.0083 |

Producent: MAICO

WSD 20-40 Dach chroniący przed wpływami atmosferycznymi