**Kratka zewnętrzna MGR 160 alu**

Kratka zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi do nawiewu i wyciągu powietrza w wersji o szczególnie wysokiej jakości.

Do osłony okrągłych otworów wentylacyjnych.

Z kątowymi lamelami i kratką przeciw ptakom.

Z króćcami DN 160 do bezpośredniego podłączenia do kanałów wentylacyjnych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MGR 160 alu |
| Wykonanie: | okrągła |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Materiał: | Odlew aluminiowy |
| Ciężar: | 0,39 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,39 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 160 mm |
| Otwarty przekrój: | 120 cm² |
| Szerokość: | 260 mm |
| wysokość: | 240 mm |
| Głębokość: | 81 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 263 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 243 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 84 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780366 |
| Numer katalogowy: | 0078.0036 |

Producent: MAICO

MGR 160 alu Kratka zewnętrzna