**Filtr powietrza, wymienny WRF 180 EC-7**

Wymienny filtr powietrza do centralnego urządzenia wentylacyjnego WRG 180 EC.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WRF 180 EC-7 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,25 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,25 kg |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Szerokość: | 288 mm |
| wysokość: | 138 mm |
| Głębokość: | 23 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WRG 180 EC |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930471 |
| Numer katalogowy: | 0093.0047 |

Producent: MAICO

WRF 180 EC-7 Filtr powietrza, wymienny