**Tuleja przedłużająca VH 20**

Tuleja przedłużająca do montażu ściennego i dachowego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VH 20 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 1,07 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,1 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 200 mm |
| Szerokość: | 226 mm |
| wysokość: | 226 mm |
| Głębokość: | 200 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 226 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 226 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550303 |
| Numer katalogowy: | 0055.0030 |

Producent: MAICO

VH 20 Tuleja przedłużająca