**Tuleja przedłużająca VH 31**

Tuleja przedłużająca do montażu ściennego i dachowego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VH 31 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 1,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,65 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 315 mm |
| Szerokość: | 342 mm |
| wysokość: | 342 mm |
| Głębokość: | 200 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 342 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 342 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550372 |
| Numer katalogowy: | 0055.0037 |

Producent: MAICO

VH 31 Tuleja przedłużająca