**Złączka elastyczna ELA 50 Ex**

Złączki elastyczne do dźwiękochłonnego i tłumiącego drgania połączenia przewodów wentylacyjnych.

Z kołnierzami po stronie wentylatora.

Ze złączami wtykowymi po stronie kanału.

ELA ..: Z tworzywa sztucznego.

ELA ..: Ex: Z materiału antystatycznego do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ELA 50 Ex |
| Materiał kołnierza: | Stal, ocynkowana |
| Materiał złącza elastycznego: | Tworzywo sztuczne, antystatyczne |
| Ciężar: | 3,56 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,6 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 500 mm |
| Szerokość: | 565 mm |
| wysokość: | 565 mm |
| Głębokość: | 220 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 566 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 566 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 221 mm |
| Wersja Ex: | antystatyczny |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922803 |
| Numer katalogowy: | 0092.0280 |

Producent: MAICO

ELA 50 Ex Złączka elastyczna