**Materiał montażowy i uszczelniający BD 40**

Materiały montażowe i uszczelniające do szczelnego łączenia kołnierzy z systemami kanałów.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | BD 40 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,515 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 400 mm |
| Szerokość: | 200 mm |
| wysokość: | 120 mm |
| Głębokość: | 60 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 201 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 121 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 61 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921363 |
| Numer katalogowy: | 0092.0136 |

Producent: MAICO

BD 40 Materiał montażowy i uszczelniający