**Materiał montażowy i uszczelniający BD 50**

Materiały montażowe i uszczelniające do szczelnego łączenia kołnierzy z systemami kanałów.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | BD 50 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Ciężar: | 0,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,528 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 500 mm |
| Szerokość: | 190 mm |
| wysokość: | 100 mm |
| Głębokość: | 80 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 190 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921387 |
| Numer katalogowy: | 0092.0138 |

Producent: MAICO

BD 50 Materiał montażowy i uszczelniający