**Podstawa dachowa dla dachu płaskiego SO 22**

Podstawa dachowa do montażu wentylatorów dachowych na dachach płaskich.

Z niepalną izolacją akustyczną i cieplną.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SO 22 |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 9,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 13 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 224 mm |
| Szerokość: | 860 mm |
| wysokość: | 290 mm |
| Głębokość: | 860 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 880 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 880 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933588 |
| Numer katalogowy: | 0093.0358 |

Producent: MAICO

SO 22 Podstawa dachowa dla dachu płaskiego