**Ramka dystansowa DR 60/100**

Ramka dystansowa do płasko zatynkowanej obudowy podtynkowej ER-UP...

Maksymalna głębokość: 20 mm

Zamontować ramę dystansową między ścianą a wewnętrzną pokrywą.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DR 60/100 |
| Rodzaj montażu: | natynkowy |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biel drogowa, podobna do RAL 9016 |
| Ciężar: | 0,11 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,11 kg |
| Szerokość: | 253 mm |
| wysokość: | 253 mm |
| Głębokość: | 30 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 254 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 254 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 31 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799599289 |
| Numer katalogowy: | 0059.0928 |

Producent: MAICO

DR 60/100 Ramka dystansowa