**Filtr powietrza, wymienny FF 40**

Filtr wymienny dla filtra powietrza ZFF.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FF 40 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,29 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,78 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 350 mm / 400 mm |
| Szerokość: | 510 mm |
| wysokość: | 465 mm |
| Głębokość: | 6 mm |
| Szerokość: | 400 mm |
| wysokość: | 400 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 475 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 65 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 425 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 3 szt. |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932345 |
| Numer katalogowy: | 0093.0234 |

Producent: MAICO

FF 40 Filtr powietrza, wymienny