**Filtr powietrza, wymienny WSG 600**

Wymienny filtr powietrza do centralnego urządzenia wentylacyjnego WS 600

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSG 600 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,08 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,09 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szerokość: | 485 mm |
| wysokość: | 295 mm |
| Głębokość: | 20 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 500 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 400 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 60 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 600 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938866 |
| Numer katalogowy: | 0093.0886 |

Producent: MAICO

WSG 600 Filtr powietrza, wymienny