**Akcesoria do okien zespolonych ZD 20-2**

Rama montażowa do montażu wentylatorów okiennych w oknach zespolonych.

Możliwość otwierania i oczyszczania okien podwójnych.

Zewnętrzny odstęp szyb 20 mm do 40 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZD 20-2 |
| Miejsce montażu: | Pustak szklany |
| Ciężar: | 0,085 |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,155 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 200 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 65 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 95 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799939139 |
| Numer katalogowy: | 0093.0913 |

Producent: MAICO

ZD 20-2 Akcesoria do okien zespolonych