**Osiowy wentylator ścienny DZS 40/6 A-Ex**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZS 40/6 A-Ex |
| Wykonanie: | stalowy pierścień ścienny |
| Wydajność powietrza: | 2.800 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 975 1/min |
| Pobór mocy: | 150 W |
| IMax: | 0,62 A |
| Ciężar: | 14,5 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799941118 |
| Numer katalogowy: | 0094.0111 |

Producent: MAICO

DZS 40/6 A-Ex Osiowy wentylator ścienny