**Osiowy wentylator kanałowy DZR 50/4 A-Ex**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZR 50/4 A-Ex |
| Wydajność powietrza: | 9.100 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.360 1/min |
| Wydajność nominalna: | 740 W |
| INom: | 1,29 A |
| IMax: | 1,4 A |
| Ciężar: | 26 |
| IA/IN: | 3 |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem: | 84/3899 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867869 |
| Numer katalogowy: | 0086.0786 |

Producent: MAICO

DZR 50/4 A-Ex Osiowy wentylator kanałowy