**Osiowy wentylator dachowy DZD 40/6 A-Ex**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DZD 40/6 A-Ex |
| Wydajność powietrza: | 2.050 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 975 1/min |
| Wydajność nominalna: | 150 W |
| INom: | 0,63 A |
| IMax: | 0,67 A |
| Ciężar: | 26,1 |
| IA/IN: | 2,5 |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem: | 84/3894 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877752 |
| Numer katalogowy: | 0087.0775 |

Producent: MAICO

DZD 40/6 A-Ex Osiowy wentylator dachowy