**Kątownik MF-WLF125/90**

MF-WLF100/90: Bezpośrednia kształtka przejściowa 90° z przekroju okrągłego (zawór nawiewu/wywiewu powietrza) o średnicy nominalnej 100 mm na przewód giętki MF-F90.

MF-WLF125/90: Bezpośrednia kształtka przejściowa 90° z przekroju okrągłego (zawór nawiewu/wywiewu powietrza) o średnicy nominalnej 125 mm na przewód giętki MF-F90.

MF-WLF100/63/63: Bezpośrednia kształtka przejściowa 90° o bardzo małej wysokości zabudowy (70 mm) z przekroju okrągłego (zawór nawiewu/wywiewu powietrza) o średnicy nominalnej 100 mm na dwa przewody giętkie MF-F63.

Króciec przyłączeniowy zaworu ze złączką.

Króćce przyłączeniowe przewodu giętkiego posiadają odpowiednio dwie wciskane klamry mocujące, które umożliwiają szybkie i niedrogie zamocowanie przewodów giętkich.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-WLF125/90 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 1,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,12 kg |
| Wielkość nominalna: | 125 mm / 90 mm |
| Szerokość: | 240 mm |
| wysokość: | 410 mm |
| Głębokość: | 300 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 240 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 410 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185291 |
| Numer katalogowy: | 0018.0529 |

Producent: MAICO

MF-WLF125/90 Kątownik