**przewód ze szwem spiralnym WFR 180**

Przewody ze szwem spiralnym dla systemów sterowanej wentylacji mieszkań.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WFR 180 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Wielkość nominalna: | 180 mm |
| Długość: | 3 m |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550808 |
| Numer katalogowy: | 0055.0080 |

Producent: MAICO

WFR 180 przewód ze szwem spiralnym