**Element dystansowy ECA-AH**

Element dystansowy do podłączania wentylatorów do małych pomieszczeń z grupy ECA 100. W przypadku ECA piano lub następnych modeli ECA 100 ipro.. inwestor musi dostosować element dystansowy.

Dzięki zastosowaniu elementu ECA-AH wentylator do małych pomieszczeń można montować bez występu także w kształtkach kątowych kanałów płaskich.

Nie montować w oknach ani szybach wielowarstwowych.

Zakres dostawy: Element dystansowy z 4 elementami dystansowymi, 2 wkręty do drewna 80 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ECA-AH |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,294 kg |
| Szerokość: | 151 mm |
| wysokość: | 151 mm |
| Głębokość: | 56 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 158 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 158 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 120 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799924869 |
| Numer katalogowy: | 0092.0486 |

Producent: MAICO

ECA-AH Element dystansowy