**Kątowniki mocujące uniwersalne WS-BWU 160**

Kątownik mocujący do montażu centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 160 Flat i WS 300 Flat na ścianie i na suficie.

Kątownik można zamontować w różnych pozycjach na urządzeniu, co upraszcza mocowanie urządzenia.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS-BWU 160 |
| Miejsce montażu: | Ściana / Sufit |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 0,02 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,07 kg |
| Szerokość: | 60 mm |
| wysokość: | 60 mm |
| Głębokość: | 3 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 80 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 155 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 4 sztuki |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 160 Flat... |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925675 |
| Numer katalogowy: | 0092.0567 |

Producent: MAICO

WS-BWU 160 Kątowniki mocujące uniwersalne