**Drzwiowe kratki wentylacyjne MLK 45 biala**

Drzwiowa kratka wentylacyjna do łazienek, WC, kuchni.

Swobodny przekrój zgodnie z FeuVo 80 i TRGI 86.

MLK 30: wycięcie w drzwiach: 271 x 111 mm, wymiar zewnętrzny: 290 x 125 mm.

MLK 45: wycięcie w drzwiach: 432 x 76 mm, wymiar zewnętrzny: 457 x 92 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MLK 45 biala |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Montaż: | wewnętrzny |
| Miejsce montażu: | Drzwi |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Dane dotyczące tworzyw sztucznych: | Polistyren, nie zawierający PCV |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,27 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,31 kg |
| Otwarty przekrój: | 154 cm² |
| Szerokość: | 457 mm |
| wysokość: | 92 mm |
| Głębokość: | 38 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 458 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 93 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 36 mm |
| Minimalna grubość skrzydła drzwiowego: | 35 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799511267 |
| Numer katalogowy: | 0151.0126 |

Producent: MAICO

MLK 45 biala Drzwiowe kratki wentylacyjne