**Płytka obwodu drukowanego PL ECA 150 VZ**

Płytka obwodu drukowanego – część zamienna wentylatorów do małych pomieszczeń ECA 150 VZ i ECA 150 KVZ.

Stosowana w wersji z łącznikiem czasowym zwłocznym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PL ECA 150 VZ |
| Ciężar: | 0,03 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Szerokość: | 19 mm |
| wysokość: | 23 mm |
| Głębokość: | 160 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100737 |
| Numer katalogowy: | E101.1250.0000 |

Producent: MAICO

PL ECA 150 VZ Płytka obwodu drukowanego