**Płytka obwodu drukowanego PL ER 60 VZ 15**

Płytka obwodu drukowanego – część zamienna wkładu wentylatora ER 60 VZ 15.

Stosowana w wersji z łącznikiem czasowym zwłocznym o wybiegu trwającym 15 min.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PL ER 60 VZ 15 |
| Ciężar: | 0,05 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,13 kg |
| Szerokość: | 45 mm |
| wysokość: | 30 mm |
| Głębokość: | 115 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100300 |
| Numer katalogowy: | E101.1024.9001 |

Producent: MAICO

PL ER 60 VZ 15 Płytka obwodu drukowanego