**Rama klapy KR ECA 100 ipro**

Rama klapy z wewnętrzną żaluzją sterowaną elektrycznie – część zamienna wentylatorów do małych pomieszczeń grupy ECA 100 ipro K.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KR ECA 100 ipro |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,05 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,18 kg |
| Szerokość: | 118 mm |
| wysokość: | 20 mm |
| Głębokość: | 128 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100546 |
| Numer katalogowy: | E059.2007.9101 |

Producent: MAICO

KR ECA 100 ipro Rama klapy