**Płytka obwodu drukowanego PL ER 60 G**

Płytka obwodu drukowanego – część zamienna zespołów wentylatora ER 60 G, ER-AP 60 G i ER-APB 60 G.

Stosowana w wersjach z przełączeniem na wydajność podstawową.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PL ER 60 G |
| Ciężar: | 0,08 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,15 kg |
| Szerokość: | 45 mm |
| wysokość: | 33 mm |
| Głębokość: | 115 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100256 |
| Numer katalogowy: | E101.1012.9102 |

Producent: MAICO

PL ER 60 G Płytka obwodu drukowanego