**Złączki FFS-M**

Złączka do łączenia dwóch elastycznych kanałów FFS-R52.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFS-M |
| Ciężar: | 0,21 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,23 kg |
| Szerokość: | 133 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 52 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 320 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 70 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558842 |
| Numer katalogowy: | 0055.0884 |

Producent: MAICO

FFS-M Złączki