**Płytka obwodu drukowanego PL ER 60 H**

Płytka obwodu drukowanego – część zamienna zespołów wentylatora ER 60 H, ER-AP 60 H i ER-APB 60 H.

Stosowana w wersjach ze sterowaniem zależnym od wilgotności.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PL ER 60 H |
| Ciężar: | 0,097 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,172 kg |
| Szerokość: | 45 mm |
| wysokość: | 35 mm |
| Głębokość: | 130 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100225 |
| Numer katalogowy: | E101.1014.9207 |

Producent: MAICO

PL ER 60 H Płytka obwodu drukowanego