**Filtr powietrza, wymienny WSG 170**

Wymienne filtry powietrza do centralnych urządzeń wentylacyjnych WS 160 Flat i WS 170...

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WSG 170 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,11 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,13 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szerokość: | 305 mm |
| wysokość: | 165 mm |
| Głębokość: | 17 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 310 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 160 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 10 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | WS 160 Flat, WS 170... |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932703 |
| Numer katalogowy: | 0093.0270 |

Producent: MAICO

WSG 170 Filtr powietrza, wymienny