**Filtr powietrza, wymienny ZEF 45 F**

ZEF 45 F: Wymienny filtr powietrza dla LE 45 F.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ZEF 45 F |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,02 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szerokość: | 460 mm |
| wysokość: | 26 mm |
| Głębokość: | 10 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 490 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 30 mm |
| temperatura otoczenia: | 50 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | ZE 45 F biala |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930204 |
| Numer katalogowy: | 0093.0020 |

Producent: MAICO

ZEF 45 F Filtr powietrza, wymienny