**Pokrywa wentylacyjna rury LDR 180**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | LDR 180 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799183372 |
| Numer katalogowy: | 0018.0337 |

Producent: MAICO

LDR 180 Pokrywa wentylacyjna rury