**Kolanko kanałowe 45°, poziome KB45H/55/110**

Cechy

Kolanko kanałowe poziome, złączka. Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KB45H/55/110 |
| Materiał: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Wymiar kanału: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555827 |
| Numer katalogowy: | 0055.0582 |

Producent: MAICO

KB45H/55/110 Kolanko kanałowe 45°, poziome