**Zestaw zaślepek WS 120 Trio S**

Zestaw zaślepek do zamykania istniejących otworów w obudowie EPP urządzenia WS 120 Trio.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WS 120 Trio S |
| Miejsce montażu: | w urządzeniu |
| Materiał: | EPP |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,5 kg |
| Wielkość nominalna: | 125 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 75 mm |
| Szerokość: | 300 mm |
| wysokość: | 120 mm |
| Głębokość: | 230 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 320 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 125 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 245 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | -20 °C do 50 °C |
| temperatura otoczenia: | 10 °C do 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799585060 |
| Numer katalogowy: | 0058.0506 |

Producent: MAICO

WS 120 Trio S Zestaw zaślepek