**Mufa połączeniowa MA-M75**

Mufa połączeniowa DN75 z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, służąca do łatwego i hermetycznego łączenia przewodów giętkich DN75.

Mufa połączeniowa DN75, w której skład wchodzą: 2 pierścienie uszczelniające DN75, 2 rozwierne klamry zabezpieczające DN75 do mocowania przewodów giętkich.

Kolor biały/półprzeźroczysty.

Ma wtykowy system kontroli wzrokowej, zapewniający precyzyjne, kontrolowane wsuwanie przewodu giętkiego.

Opakowanie jednostkowe: 1 szt.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-M75 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Kolor: | kolor biały – przeźroczysty |
| Ciężar: | 0,08 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,1 kg |
| Wielkość nominalna: | 75 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 75 mm |
| Szerokość: | 82 mm |
| wysokość: | 82 mm |
| Głębokość: | 96 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799993001 |
| Numer katalogowy: | 0059.2131 |

Producent: MAICO

MA-M75 Mufa połączeniowa