**Adapter MA-AD2-90**

Adapter z tworzywa sztucznego nadającego się do recyklingu, obsługujący 2 przewody giętkie DN 90 + 1 przejście do przewodu doprowadzającego DN 125.

Adapter, w którego skład wchodzą: 2 pierścienie uszczelniające DN 90, 2 rozwierne klamry zabezpieczające DN90 do mocowania przewodów giętkich, 1 pokrywa zamykająca DN 90.

Kolor – antracyt (korpus); półprzeźroczysty króciec przyłączeniowy w kolorze białym.

Ma wtykowy system kontroli wzrokowej, zapewniający precyzyjne, kontrolowane wsuwanie przewodu giętkiego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MA-AD2-90 |
| Miejsce montażu: | Sufit / Ściana / Podłoga |
| Materiał: | polipropylen (PP) |
| Kolor: | Antracyt |
| Ciężar: | 0,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,81 kg |
| Średnica przyłącza: | 125 mm |
| Wielkość nominalna: | 90 mm |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 90 mm |
| Szerokość: | 230 mm |
| wysokość: | 124 mm |
| Głębokość: | 287 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 278 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 143 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992912 |
| Numer katalogowy: | 0059.2122 |

Producent: MAICO

MA-AD2-90 Adapter