**Płytka obwodu drukowanego z pokrywą układu elektronicznego PL ABDE ECA piano TC**

Płytka obwodu drukowanego z pokrywą układu elektronicznego – część zamienna wentylatora do małych pomieszczeń ECA piano TC.

Stosowana w wersji z nastawnym czasem wybiegu.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | PL ABDE ECA piano TC |
| Ciężar: | 0,05 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,13 kg |
| Szerokość: | 58 mm |
| wysokość: | 30 mm |
| Głębokość: | 58 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 45 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100898 |
| Numer katalogowy: | E101.1403.0001 |

Producent: MAICO

PL ABDE ECA piano TC Płytka obwodu drukowanego z pokrywą układu elektronicznego