**Rama klapy KR ECA 150 ipro**

Rama klapy z wewnętrzną żaluzją sterowaną elektrycznie – część zamienna wentylatorów do małych pomieszczeń grupy ECA 150 ipro K.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KR ECA 150 ipro |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 0,16 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,29 kg |
| Szerokość: | 182 mm |
| wysokość: | 27 mm |
| Głębokość: | 174 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 228 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 76 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 210 mm |
| Asortyment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100768 |
| Numer katalogowy: | E059.1503.9100 |

Producent: MAICO

KR ECA 150 ipro Rama klapy