**Żaluzja kanałowa VKRI HV 35**

Samoczynna żaluzja kanałowa z prostokątną płytą łączącą.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VKRI HV 35 |
| Materiał: | Stal |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5 kg |
| Szerokość: | 425 mm |
| wysokość: | 425 mm |
| Głębokość: | 200 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 425 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 425 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735564 |
| Numer katalogowy: | 0073.0556 |

Producent: MAICO

VKRI HV 35 Żaluzja kanałowa