**Moduł wtykowy KNX K-SM**

Moduł K-SM nakładany jest na płytkę bazową.

Dzięki temu modułowi możliwe jest wówczas podłączenie sterownika urządzenia do systemu KNX (np. instalacji technicznej budynku).

Obsługuje centralne urządzenia wentylacyjne WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310/WR 410, WS 320 i WS 470.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | K-SM |
| Napięcie znamionowe: | 12 V DC |
| Ciężar: | 0,02 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,07 kg |
| Szerokość: | 54 mm |
| wysokość: | 39 mm |
| Głębokość: | 48 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 187 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 48 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 143 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Odpowiedni dla produktów: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925576 |
| Numer katalogowy: | 0092.0557 |

Producent: MAICO

K-SM Moduł wtykowy KNX