**Stopa montażowa FUI 160**

Stopa montażowa do montażu DAR/DAR Ex na ścianach, dachach lub wspornikach.

Powłoka z żywicy epoksydowej chroni przed wpływem warunków atmosferycznych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FUI 160 |
| Materiał: | Blacha stalowa, pokryta żywicą epoksydową |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 21,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 21,5 kg |
| Szerokość: | 1.600 mm |
| wysokość: | 498 mm |
| Głębokość: | 75 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.600 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 498 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 75 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732334 |
| Numer katalogowy: | 0073.0233 |

Producent: MAICO

FUI 160 Stopa montażowa