**Dachsockel für Flachdächer SO 30**

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren.

Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SO 30 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 10,7 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 15,5 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 300 mm |
| Breite: | 970 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 970 mm |
| Breite mit Verpackung: | 980 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 310 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 980 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933618 |
| Artikelnummer: | 0093.0361 |

Hersteller: MAICO

SO 30 Dachsockel für Flachdächer