**Schwingungsdämpfer GP 10**

4 Schwingungsdämpfer zur vibrationsgedämpften Befestigung von Ventilatoren.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | GP 10 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,03 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,1 kg |
| Breite: | 60 mm |
| Höhe: | 18 mm |
| Tiefe: | 35 mm |
| Breite mit Verpackung: | 80 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 30 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Verpackungseinheit: | 4 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921516 |
| Artikelnummer: | 0092.0151 |

Hersteller: MAICO

GP 10 Schwingungsdämpfer