**Wickelfalzrohr WFR 125**

Wickelfalzrohre für Lüftungssysteme in der Kontrollierten Wohnungslüftung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WFR 125 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Nennweite: | 125 mm |
| Länge: | 3 m |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550778 |
| Artikelnummer: | 0055.0077 |

Hersteller: MAICO

WFR 125 Wickelfalzrohr