**Luftfilter, Ersatz RF 10/16-7**

Ersatzfilter für Luftfilter TFE.

RF ...-5: Ersatzfilter für TFE...-5.

RF ...-7: Ersatzfilter für TFE...-7.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RF 10/16-7 |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,6 kg |
| Filterklasse: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Nennweite in mm: | 100-160 |
| Breite: | 290 mm |
| Höhe: | 290 mm |
| Tiefe: | 28 mm |
| Breite mit Verpackung: | 290 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 290 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 28 mm |
| Umgebungstemperatur: | 80 °C |
| Verpackungseinheit: | 2 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938804 |
| Artikelnummer: | 0093.0880 |

Hersteller: MAICO

RF 10/16-7 Luftfilter, Ersatz