**Außenluft-Wandstutzen KW-AL 20W**

Die formschönen Außenluft-Wandstutzen aus Edelstahl werden an der Außenwand eines Gebäudes befestigt und sind für die Außenluft-Ansaugung bestimmt.

Die Außenluft wird unten angesaugt.

Im Lieferumfang ist eine Außenlufthaube mit Vogelschutzgitter enthalten.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KW-AL 20W |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Einbauort: | Außenwand |
| Material: | Edelstahl (V2A) |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 1,39 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,61 kg |
| Nennweite: | 200 mm |
| Breite: | 280 mm |
| Höhe: | 292 mm |
| Tiefe: | 126 mm |
| Breite mit Verpackung: | 315 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 295 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 153 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520825 |
| Artikelnummer: | 0152.0082 |

Hersteller: MAICO

KW-AL 20W Außenluft-Wandstutzen