**Vorheizregister WS-VH 320/470**

Elektrisches PTC-Vorheizregister für einen durchgängigen Betrieb der zentralen Lüftungsgeräte WR 310/WR 410, WS 320 und WS 470 bei sehr kalten Außentemperaturen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WS-VH 320/470 |
| Bemessungsspannung: | 230 V AC |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Schutzart: | IP 00 |
| Gewicht: | 2,22 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,54 kg |
| Breite: | 169 mm |
| Höhe: | 81 mm |
| Tiefe: | 361 mm |
| Breite mit Verpackung: | 290 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 135 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 415 mm |
| Heizleistung: | 1.800 W |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Geeignet für Produkte: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932666 |
| Artikelnummer: | 0093.1266 |

Hersteller: MAICO

WS-VH 320/470 Vorheizregister