**Ausblas-Schalldämpfer SDA 50**

Schalldämpfer für druckseitige Geräuschreduzierung von Dachventilatoren ERD, DRD.

Mit Schalldämmkulissen aus wasserabweisendem und nicht brennbarem Material.

Einfache Montage - auch nachträglich möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SDA 50 |
| Einbauort: | Dach |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Geeignet für Nennweite: | 500 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Artikelnummer: | 0092.0392ALT |

Hersteller: MAICO

SDA 50 Ausblas-Schalldämpfer