**Distanzrahmen ECA-DR**

Distanzrahmen für den Anschluss von Kleinraumventilatoren der Gruppe ECA 100 ipro.

Verwendung eines Rahmens macht die Kabelverlegung Aufputz bei ECA 100 ipro… Geräten möglich.

Durch die Verwendung des ECA-DR lässt sich der Kleinraumventilator ohne Überstand auch in Flachkanal-Winkelstücke einbauen.

Nicht an Fenstern oder Verbundgläsern montieren.

Lieferumfang: Abstandshalter mit 3 Distanzrahmen, 4 Holzschrauben 100 mm, 4 Dübel, 3 Schrauben zur Ventilatorbefestigung und Montageanleitung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ECA-DR |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,34 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,53 kg |
| Breite: | 153 mm |
| Höhe: | 153 mm |
| Tiefe: | 75 mm |
| Breite mit Verpackung: | 158 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 158 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 122 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799925507 |
| Artikelnummer: | 0092.0550 |

Hersteller: MAICO

ECA-DR Distanzrahmen